Краткая инструкция по уходу с Реборна:

- Устанавливаете прошивку Реборн (как и любую другую)
- После установки РС включится пройдет процесс установки
- далее выключаете РС и включаете ее с зажатой 7, начинается 0xFFing
- по окончании выкл, включаете с зажатым ptt (режим прошивки)
- шьёте любую заводскую прошивку
- при помощи k5prog (26 версии) заливаете во включенную радейку с прошитым стоком калибровки (calibration), 
- затем свои сохранённые настройки (configuration) - в случае их наличия.

можете пользоваться, либо устанавливать любую другую не заводскую прошивку.